电池容量修订

日志记录

升级程序（文件系统）

OLED

USB(主，从)

ADC

DAC

Test

上位机（QT）——通讯协议，怎么去校准

硬件和软件报告

测试程序短路该怎么写。把手头上的程序搞明白。把逻辑图写出来

USB驱动程序和OLED驱动程序

大概明白需要做什么，然后再问。

电源测试

雷管加上第一发后，然后会有电流冲击，然后检测到以后响一下提示

开机后响一声

升级程序



需要校准的参数有：电压校准，电流校准，电池电量校准

想到一个问题，漏电流怎么去开启动作。自动定时去测？？？