需要实现的功能

1. 输出电压可调节

多档位调节，可用SPST来实现，根据已知的雷管所需电压提前设定好不同的档位输出电压，根据此来设计电路

1. 电压检测
2. 电流检测
3. 短路检测
4. 数字存储示波器