1. 一般来说，芯片手册上面的管脚封装标注的尺寸长和宽，宽基本是不需要变动的，但是长是需要变动的，因为要预留位置让芯片的管脚放上去。

比如：四分之一圆周的芯片，它的芯片管脚标注是宽0.3，长为1.2。在制作PCB封装的时候就要画成，宽为0.3，长为1.5

1. 还有一个尺寸需要注意，就是芯片手册上标注的外框尺寸，还是刚才的例子。芯片手册上标注的外框（最外侧对最外侧）尺寸为16.7。在绘制PCB封装的时候可以把外框的距离变为管脚中线距管脚中线的距离



