单面板设计中，只可以单面布线，但是线又太多就不得不用到跳线

有的是为了方便**测试**时断开电路；

有的是为了预留电路的连接；

有的是单面板底层走不了线，采用跳线；

有的是因为PCB铜箔宽度不够，在原走道线上增加跳线来增加过电流能力

跳线就是飞线