是一个小的OLED屏幕模块

有四个引脚

SCL——是时钟同步

SDA——数据传输

VCC——3.3V

GND