有八种工作模式：

|  |  |
| --- | --- |
| GPIO\_Mode\_AIN 模拟输入 |  |
| GPIO\_Mode\_IN\_FLOATING 浮空输入 |  |
| GPIO\_Mode\_IPD 下拉输入 |  |
| GPIO\_Mode\_IPU 上拉输入 |  |
| GPIO\_Mode\_Out\_OD 开漏输出 |  |
| GPIO\_Mode\_Out\_PP 推挽输出 |  |
| GPIO\_Mode\_AF\_OD 复用开漏输出 |  |
| GPIO\_Mode\_AF\_PP 复用推挽输出 |  |



