器件工作在导通区

工作特点：

只要功率不超过器件的耐受值，那么电压就不会改变，就一直会在它的稳压范围内。