可以加电容滤波，如果是LC的话，参数要选择好，否则效果反而会更糟。另外，芯片对电源波动有一定的容忍性，电源有波动芯片工作也可能不受影响。