一条总线控制多条从线，工作于多主模式或从模式

工作模式（协议）：标准和快模式

有三根线，SCL、SDA、GND

所有设备需共地